|  |  |
| --- | --- |
| DT IMS INFO | 后面需要回车换行  成功应答：#IMS=0x872206325157874866cff56  V:XX  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS RESET | 后面需要回车换行  成功应答：#IMS SUCCESS  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS LOGGIN W xx | 往对应注册地址写数据  成功应答：#IMS SUCCESS  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS LOGGIN R | 后面需要回车换行  成功应答：对应注册地址的数据  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS OK | 每xx分钟内必须给出一次，否则重启。后面需要回车换行  成功应答：#IMS SUCCESS  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS LOGGIN S xx | xx单位是分钟，不能超过两位数，后面不需要回车换行  成功应答：#IMS SUCCESS  错误时响应：#IMS ERROR |

使用COM6对IMS进行控制