**STIM300数据格式：**

时间（秒，采集卡本地时间），陀螺三轴（度每秒），加速度计三轴（米每二次方秒），总共七列。

注：如果STIM300传感器的本身也存在晶振，请输出STIM300的传感器数据时将传感器本身输出的时间放在第八列，如果没有就不需要了。

**里程计数据格式：**

时间（秒，采集卡本地时间），里程（米），总共两列。

**起终点坐标数据格式（两种任选一种）：**

1、纬度（度）、经度（度）、大地高（米），

2、东向坐标（米），北向坐标（米），高度（米），该格式的数据需要提供投影关系。