|  |  |
| --- | --- |
| DT XXXXX INFO | #SCTXXXXX=0x872206325157874866cff56 UNPROTOCOL  #SCTXXXXX=0x872206325157874866cff56 PROTOCOL |
| DT XXXXX CONF UNPROTOCOL TYPE | #SCTXXXXX SUCCESS |
| DT XXXXX CONF PROTOCOL TYPE | #SCTXXXXX SUCCESS |
| DT XXXXX READ ALL | #SCTXXXXX=0x872206325157874866cff56 2015-08-17-02:18:33 V:XX M1=XX P1=XX M2=XX P2=XX M3=XX P3=XX M4=XX P4=XX M5=XX P5=XX M6=XX P6=XX M7=XX P7=XX M8=XX P8=XX |
| DT XXXXX READ X | #SCTXXXXX=0x872206325157874866cff56 2015-08-17-02:18:33 V:XX Mx=XX Px=XX |
| DT XXXXX READ X或者DT XXXXX READ ALL | #SCTXXXXX WAIT YYYYY |
| OT XXXXX WRITE X Command Data | #SCTXXXXX x Response Data |
| DT INFO（非总线查询） | #SCTXXXXX=0x872206325157874866cff56 UNPROTOCOL  #SCTXXXXX=0x872206325157874866cff56 PROTOCOL |
| DT IMS INFO | #IMS=0x872206325157874866cff56  V:XX  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS RESET | #IMS SUCCESS  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS LOGGIN W xx | #IMS SUCCESS  错误时响应：#IMS ERROR |
| DT IMS LOGGIN R | #IMS=0x872206325157874866cff56 XX  错误时响应：#IMS ERROR |